Producent

**Nazwa:**  
ISO TRADE Sp. z o.o. Sp. k. (Likely importer)**Kraj:**  
Polska**Adres:**  
ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice**Email:**  
[b2b@maxy.eu](mailto:b2b@maxy.eu)

Bezpieczeństwo, zgodność i ostrzeżenia

**Informacje o bezpieczeństwie**

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa kominków elektrycznych oparta o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR):

\* Upewnij się, że kominek jest ustawiony na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec jego przewróceniu.

\* Nie używaj kominka w pobliżu łatwopalnych materiałów, takich jak zasłony, meble tapicerowane czy papier.

\* Zachowaj bezpieczną odległość od kominka, aby uniknąć oparzeń. Szczególną ostrożność zachowaj w obecności dzieci i zwierząt.

\* Nie zakrywaj kominka podczas pracy, aby uniknąć przegrzania.

\* Regularnie czyść kominek z kurzu i innych zanieczyszczeń, aby zapewnić jego prawidłowe działanie i zapobiec ryzyku pożaru.

\* Przed czyszczeniem lub konserwacją odłącz kominek od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

\* Nie używaj uszkodzonego kominka. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, skontaktuj się z serwisem.

\* Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

\* Zawsze nadzoruj pracę kominka, szczególnie w obecności dzieci i osób wymagających opieki.

\* Nie pozostawiaj włączonego kominka bez nadzoru.

\* Upewnij się, że napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej kominka.

\* Nie używaj przedłużaczy ani rozgałęziaczy do podłączenia kominka.

\* Unikaj używania kominka w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łazienki.

\* W przypadku awarii lub nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz kominek od zasilania i skontaktuj się z serwisem.

\* Nie próbuj samodzielnie naprawiać kominka. Powierz naprawę wykwalifikowanemu serwisantowi.

\* Przechowuj kominek w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

\* Nie pozwalaj dzieciom bawić się kominkiem lub jego elementami sterującymi.

\* Zwróć uwagę na oznaki przegrzewania się kominka i w takim przypadku natychmiast go wyłącz.

\* Zadbaj o odpowiednią wentylację pomieszczenia, w którym pracuje kominek.

\* W przypadku wymiany żarówek lub innych elementów, zawsze odłącz kominek od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.

\* Nigdy nie używaj kominka z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.

\* Jeżeli kominek posiada funkcję nawilżania powietrza, regularnie czyść i dezynfekuj zbiornik na wodę.

\* Sprawdź, czy otwory wentylacyjne kominka nie są zablokowane.

\* Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.

\* Nie używaj kominka do suszenia ubrań lub innych przedmiotów.

\* Jeśli kominek posiada pilot zdalnego sterowania, przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

\* Po zakończeniu użytkowania wyłącz kominek i odłącz go od zasilania.

\* W przypadku burzy odłącz kominek od zasilania.

\* Upewnij się, że kabel zasilający nie dotyka gorących powierzchni kominka.

\* Jeśli kominek nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz go od zasilania.

\* Nie używaj kominka w pobliżu aerozoli lub innych łatwopalnych substancji.