Informacje o bezpieczeństwie produktu (GPSR)
Rura zapasowa do BBS / MBH Medisana
Producent
medisana GmbH
Carl-Schurz-Straße 2, 41460 Neuss, Niemcy
E-mail: info@medisana.com
Tel.: +49 2131 / 36 68 0
Identyfikacja produktu
· Nazwa: BBS & MBH Ersatz-Luftsprudelschlauch (zapasowy przewód powietrzny)
· Nr artykułu producenta: 30666
· EAN: 4015588306662
· Przeznaczenie: tylko do urządzeń do kąpieli bąbelkowej Medisana BBS i MBH
Ostrzeżenia i zasady bezpiecznego użytkowania
· Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi urządzenia BBS / MBH, a zwłaszcza wskazówki bezpieczeństwa. 
· Przewód podłączaj i odłączaj tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazdka.
· Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami ani wtedy, gdy stoisz w wodzie. Urządzenie z silnikiem ustaw tak, żeby nie mogło wpaść do wanny i żeby nie dało się go dosięgnąć z wanny. Do wanny może trafić tylko przewód i mata.
· Producent zaleca zasilanie urządzenia przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania do 30 mA.
· Nie sięgaj po urządzenie, które wpadło do wody. Najpierw natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
· Używaj tylko w zamkniętych pomieszczeniach i nie stawiaj urządzenia nad zbiornikami z wodą. 
· Przed każdym użyciem sprawdź, czy przewód nie jest pęknięty, przetarty ani zagięty i czy dobrze trzyma się w złączach. Uszkodzonego przewodu nie używaj.
· Przewód poprowadź tak, żeby nikt się o niego nie potknął. Nie ciągnij urządzenia za przewód i nie stawaj na nim.
· Chroń przewód przed gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami i silnymi środkami czyszczącymi.
· Nie pozwalaj dzieciom bawić się przewodem ani urządzeniem. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu.
· Nie używaj przewodu z urządzeniami innych marek ani z innymi modelami. Nie przerabiaj go samodzielnie.
Czyszczenie i przechowywanie
· Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
· Przewód czyść miękką, wilgotną ściereczką albo łagodnym środkiem, bez szorstkich szczotek. 
· Przed schowaniem dokładnie wysusz przewód. Przechowuj go w suchym miejscu, nie zginając.
Utylizacja
Opakowanie i zużyty przewód wyrzuć zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji odpadów.

